Złącznik nr 3
OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI I INWESTOR : ułożenie gresu w 6 salach dydaktycznych  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr3 ,,Pietrasze” w Białymstoku
ADRES INWESTYCJI I INWESTORA : Białystok ul. Pietrasze 29
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Świrydowicz
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2023r
PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie;
PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie;
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie (norma niezharmonizowana).
PVC  45431000-7  kładzenie płytek


        1.Sala 122 wykaz czynności :  kalkulacja indywidualna  
- przyklejenie na posadzce 33.7 m2 gresu,
- wycięcie z gresu na posadzkę cokołów około 9cm,
- przyklejenie do ścian 23mb cokołu,
- wykończenie cokołu od ściany faską pod katem około 45 stopni, 
- fugowanie całości.
         2.  Sala 123 wykaz czynności : kalkulacja indywidualna
          - przyklejenie na posadzce 52,5 m2 gresu,
          - wycięcie z gresu na posadzkę cokołów około 9cm,
          - przyklejenie do ścian 29mb cokołu,
          - wykończenie cokołu od ściany faską pod katem około 45 stopni,
          - fugowanie całości. 

3. Sala 124 wykaz czynności : kalkulacja indywidualna
- przyklejenie na posadzce 55m2 gresu,
          - wycięcie z gresu na posadzkę cokołów około 9cm,
          - przyklejenie do ścian 30mb cokołu,
          - wykończenie cokołu od ściany faską pod katem około 45 stopni,
 - fugowanie całości.

          4. Sala 125 wykaz czynności : kalkulacja indywidualna
           - przyklejenie na posadzce 48m2 gresu,
           - wycięcie z gresu na posadzkę cokołów około 9cm,
           - przyklejenie do ścian 25mb cokołów,
           - wykończenie cokołu od ściany faską pod katem około 45 stopni,
           - fugowanie całości.


          
          
          5. Sala 130 wykaz czynności  :  kalkulacja indywidualna
          - przyklejenie do posadzki 65mb gresu,
          - wycięcie z gresu na posadzkę cokołów około 9cm,
          - przyklejenie do ścian 44mb cokołów,
          - wykończenie cokołu od ściany faską pod katem około 45 stopni,
          - fugowanie całości.
 
          6.  Sala 132 wykaz czynności : kalkulacja indywidualna 
          - przyklejenie do posadzki 36m2 gresu,
          - wycięcie z gresu na posadzkę cokołów wysokości 9cm,
          - przyklejenie do ścian 24mb cokołów,
          - wykończenie cokołu od ściany faską pod katem około 45 stopni,
[bookmark: _GoBack]          - fugowanie całości.
